/\*2023FA-ENGR—2304-81001-P00 TSEGEZAB ATAKLTI\*/

// C++ code

//

//include the librarieswe we need for special parts

#include <LiquidCrystal.h>

char myTEXT1[]="Hello world";

//define LCD pins

//LiquidCristal lcd(RS, E,DB4,DB5, DB6, DB7);

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

void setup()

{

lcd.begin (16,2);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(myTEXT1);

}

void loop()

{

}

https://www.tinkercad.com/things/lYzp87RGWjs-tsegezab-ataklti-tinkercat